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[bookmark: _Toc18653] 第一章 比价邀请

保卫科防爆装备采购项目采用院内比价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目。
一、采购项目基本情况
1. 项目编号：jtxeyyhq [2026] 0921号
2. 采购项目名称：保卫科防爆装备采购项目
3. 采购人：金堂县第二人民医院
4.最高限价：15000.00元（人民币）
二、资金情况
资金来源：自筹资金
三、申请人资格要求
详见第二章
四、比价文件获取方式、时间、地点：
时间：比价公告发布之日起。
地点：金堂县第二人民医院官网
比价文件获取方式为：网上获取
五、递交响应文件截止时间： 2026年9月24日下午14时00分（北京时间）
六、递交比价响应文件：比价响应文件必须在递交比价响应文件截止时间前送达比价地点。逾期送达或密封和标注不符合比价响应文件规定的比价响应文件恕不接受。本次比价可邮寄比价响应文件。（本次比价响应文件仅需正副本各一份）
七、响应文件开启时间：2026年9月24日下午14时00分（北京时间）
在比价地点开启。
八、响应文件开启地点：金堂县第二人民医院（行政楼（3号楼）3楼318会议室）
九、联系方式
采购人：金堂县第二人民医院
地  址：成都市金堂县淮州大道南段666号
联系人：周老师
电 话：13541169243；13880230517（工作日北京时间：8：00-12：00，13：30-17：30）
（注：本公告最终解释权归金堂县第二人民医院所有。）
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第二章 项目内容
一、项目编号：jtxeyyhq [2026] 0921号
二、项目名称：保卫科防爆装备采购项目
三、最高限价：15000元（人民币）
四、资格要求（实质性要求）：
1、供应商具有独立承担民事责任的能力；
2、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次比价活动前三年内，供应商在经营活动中没有重大违法记录；
6、供应商符合法律、行政法规规定的其他条件；
7、本项目不接受转包、分包及联合体投标










[bookmark: _Toc12360]第三章 采购项目技术、服务及商务要求
一、服务内容及要求
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	防暴装备组合架
	套
	12

	2
	金属防爆盾牌
	个
	12

	3
	多功能腰带
	套
	8

	4
	催泪喷射器
	个
	12

	5
	警用防爆手电
	个
	5

	6
	防爆长警棍
	根
	12

	7
	警用防爆钢叉（腰叉）
	个
	12

	8
	多功能抓捕器（脚叉）
	个
	12

	9
	防刺背心
	件
	4

	10
	防割手套
	双
	12



	质量要求：
一、防暴装备组合架
1、品尺寸：110cm*40cm*115cm
2、装箱尺寸：113cm*42cm*16cm
3、材料：冷轧钢板
4、重量：18kg
5、用途：适用大部分防暴产品摆放，整齐美观。
6、说明：组合装备架需分上中下三层，上层左半部分可以摆放各类小件，右边有2个挂钩和2个防暴叉固定位。中层可以摆放2顶头盔。下层左半部分可以悬挂两件衣服，右半部分是盾牌摆放位和防暴叉卡槽位。底部四个角可以调节高低使之平衡。
7、颜色：警蓝色、白色
8、涂层：柜子表面磷酸钝化处理环氧树脂静电喷涂，防锈应腐蚀。                                        二、金属防爆盾牌：
1、材质：全合金铝；
2、重量：3.3kg；
3、尺寸：90×50cm；
4、颜色：警蓝色；
5、防护面积：0.45m2；
6、观察窗材质：PC；
7、透光率：＞79%；
8、观察窗耐刺穿强度：90J；
9、臂带与盾体能承受500N的拉力；
10、能承受147J动能穿刺及342J击打能量不破碎或者出现裂纹。
三、多功能腰带：
1、 结构：多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套组成。
四、催泪喷射器
1、催泪喷射器高度 ： 1 76mm士2mm
2、 筒身最大外径： CD 39mm士1mm
3、 重量：1 95g士15g
4、催泪剂溶液装填量： 70ml 士3ml
6、气压值： 加满时为	≥O. 5Mpa
7、射程:≥ 4m
8、喷射时间:≥7s
9、使用环境温度： - 3o·c ~ 55·℃
五、警用防爆手电
1、输 入 ： DC 0. 8V- 4. 2V
2、输 出： 最大 281 流明
3、电压输出： 20000V
4、电池容 量： 2000mAh
5、拉弧距离： 8- 12mm
6、反光杯：金屈镀膜
7、镜片：真空锁膜玻璃
8、材料：高强度航空级铝材
9、尺寸：筒头： 041 毫米， 长 度： 1 71 毫米
六、防爆长警棍
1、材质：工程塑料一体成型
2、颜色：黑色
3、长度：1600mm
4、棍体外径：30mm
5、重量：1.1kg
七、警用防爆钢叉（腰叉）
1、收缩尺寸：138cm；                                         
2、展开尺寸：200.5cm；
3、管身后端直径：35cm；
4、管身前端直径：28mm；
5、重量：1.4kg；
6、前端圆弧直径：500mm
八、多功能抓捕器（脚叉）：
、收缩尺寸：126cm；                                         
2、展开尺寸：198cm；
5、重量：1.85kg；
6、前端圆弧直径：150mm
9、 防刺背心
1、、符合GA 68-2024《警用防刺服》A类标准
2、结构：由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成，防刺等级A 类 ；采用锦丝搭扣带搭接， 可调节肩、腰部尺寸，能快速卷曲收纳固定。
3、防刺服外套颜色应为藏蓝色；
4、防刺服防刺层保护套应为黑色，保护套四边应密封且封边均匀一致，防刺服防刺层保护套材料的抗静水压性能≥5级；抗静水压≥65kpa
5、★防刺层的防护面积≥0.252m²；
6、★防刺服（含外套、防刺层和防刺层保护套）厚度：≤2 mm；
7、★防刺层（含防刺层保护套）厚度：≤1mm；
8、★防刺服质量：≤1.55kg；
9、防刺服应用D1刀具、测试体以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透；
10、★防刺服外套耐摩擦色牢度：干摩≥4级；
11、★防刺服外套耐摩擦色牢度：湿摩≥4级
十、防割手套
1、防割手套结构：纤维材料包覆金属钢丝
2、外观要求：防割手套表面平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷。
3、尺寸规格：S、M、L、XL
4、防割性能：用专用的手套切割试验机,设定刀口压力为20N、刀片转速为20r/min，在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数不少于七周，且耐切割系数≥3
5、适应温度：-20℃～+55℃ 
6、执行标准：《GA614-2006警用防割手套》















二、其他要求及商务要求：
1、服务地点：金堂县淮口镇淮州大道南段666号金堂县第二人民医院。
2、服务时间：合同签订后15日内。
3、服务要求：完成“服务内容及要求”所有工作。
4、 付款方式：货物送到，并验收合格后，在供应商出具正式有效增值税发票后，由医院财务部30日内对公转账支付。
5、供应商需提交企业营业执照复印件、资质证书复印件、以及比价活动中所要求的资格要求所涉及相关证明材料复印件、法定代表人授权委托书复印件、授权代理人身份证复印件等相关材料（加盖鲜章），以及报价表原件（详见第四章）。
6、采购人将结合供应商所提供资料，在满足比选文件全部实质性要求的前提下，遵循低价优先中标的原则。（供应商提交过来的比选报价文件为第一次报价，若第一次报价的最低价报价有相同者，则采用现场抽签的方式选取第一成交候选人。）
注：本章均为实质性要求，不满足做无效响应。
1

第四章 报价表格式

报价表
	项目名称
	
	项目编号
	

	供应商全称
	

	报价       
	


（注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括所有费用和采购文件规定的其他费用，按要求报价或高于最高限价视为无效报价）
我方承诺上述报价为包干价，包括场地、人工、税费以及该项目有关的其它全部费用。
1、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。
2、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
3、我方承诺不存在以下行为：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商恶意串通的。
报价单位名称（公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               
地址：                       
联系人：                                        
电  话：                
日  期：         年       月       日  





[bookmark: _Toc32092]供应商需提供投标承诺函，详见附件一
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[bookmark: _Toc18964]投标承诺函
致：金堂县第二人民医院
本公司               （公司名称）参加            （项目名称）的比价投标活动，现承诺：
一、我单位满足项目相关资格要求（包括：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件），并完全满足医院采购公告相关产品授权及商务要求。
二、所递交的响应文件及证明材料相关内容均如实填写，并真实可靠，若采购人在比价过程中发现我方所提供的材料不真实，则我方的参选无效；若中选将取消我方的中选资格，我方不会有异议。
三、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求。
四、一旦我方中选，保证按医院管理要求完成相关工作。
五、一旦我方中选，我方将在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务。
六、我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。
七、我方将严格按照相关法律法规的要求参与医院采购活动，积极配合医院营造风清气正的亲清营商环境。不以现金、红包、回扣、有价证券、贵重礼品等任何形式影响采购人采购行为。
八、我单位郑重承诺与本项目其他投标公司无任何关联关系；不组织、不参与任何陪标、围标、串标行为；绝不以他人名义投标，不以任何弄虚作假的方式参加投标。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。
[bookmark: _Toc5240][bookmark: _Toc5384]供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：

41

